	SL
	EC
	TDS
	pH
	TH
	Ca2+
	Mg2+
	Na+
	K+
	CO32-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	NO3-
	F-
	Fe
	As

	1
	294.0
	188.2
	6.9
	92.0
	22.4
	8.6
	18.3
	1.1
	0.0
	153.7
	2.8
	0.9
	2.7
	0.79
	0.65
	<0.05

	2
	507.0
	324.5
	7.3
	176.0
	41.6
	17.3
	29.1
	1.5
	0.0
	273.3
	16.8
	1.1
	4.1
	1.13
	0.31
	<0.05

	3
	430.0
	275.2
	7.7
	144.0
	36.8
	12.5
	29.7
	0.6
	0.0
	239.1
	14.0
	0.0
	8.2
	0.96
	0.96
	<0.05

	4
	216.0
	138.2
	7.2
	70.0
	16.8
	6.7
	18.9
	0.9
	0.0
	126.9
	5.6
	0.0
	7.0
	0.45
	0.19
	<0.05

	5
	212.0
	135.7
	7.7
	74.0
	16.0
	8.2
	17.7
	0.9
	0.0
	119.6
	2.8
	1.6
	3.8
	1.00
	0.09
	<0.05

	6
	476.0
	304.6
	7.4
	134.0
	33.6
	12.0
	37.4
	1.3
	0.0
	246.4
	25.2
	0.8
	2.9
	0.39
	1.03
	<0.05

	7
	295.0
	188.8
	7.1
	88.0
	20.8
	8.6
	16.3
	2.3
	0.0
	165.9
	5.6
	0.0
	0.0
	0.68
	0.52
	<0.05

	8
	172.5
	110.4
	7.1
	54.0
	13.0
	5.2
	12.9
	1.3
	0.0
	78.1
	2.8
	0.0
	1.8
	0.90
	0.27
	<0.05

	9
	88.0
	56.3
	7.8
	26.0
	6.4
	2.4
	9.2
	0.4
	0.0
	48.8
	2.8
	0.0
	4.6
	1.30
	0.19
	<0.05

	10
	672.0
	430.1
	7.2
	156.0
	38.4
	14.4
	15.9
	1.2
	0.0
	205.0
	9.8
	0.0
	4.4
	1.10
	1.1
	<0.05

	11
	219.4
	140.4
	6.9
	68.0
	15.2
	7.2
	11.1
	1.4
	0.0
	92.7
	8.4
	1.1
	11.1
	0.80
	0.57
	<0.05

	12
	138.0
	88.3
	7.4
	44.0
	9.6
	4.8
	13.4
	1.3
	0.0
	73.2
	8.4
	1.2
	2.9
	1.51
	0.51
	<0.05

	13
	134.0
	85.8
	7.6
	42.0
	8.0
	5.3
	12.8
	1.3
	0.0
	70.8
	8.4
	0.0
	1.6
	1.40
	0.57
	<0.05

	14
	211.0
	135.0
	7.1
	72.0
	15.2
	8.2
	19.5
	1.6
	0.0
	136.6
	9.8
	1.2
	1.1
	1.10
	0.57
	<0.05

	15
	304.0
	194.6
	7.5
	104.0
	29.6
	7.2
	25.4
	3.3
	0.0
	200.1
	12.6
	1.7
	0.8
	1.20
	0.34
	<0.05

	16
	452.0
	289.3
	7.7
	134.0
	35.2
	11.0
	32.8
	1.8
	0.0
	214.7
	15.4
	1.3
	8.1
	0.32
	0.29
	<0.05

	17
	113.0
	72.3
	7.3
	34.0
	8.2
	3.3
	12.2
	0.9
	0.0
	58.6
	4.2
	1.1
	6.4
	0.57
	0.81
	<0.05

	18
	360.0
	230.4
	7.2
	138.0
	30.4
	14.9
	25.8
	0.8
	0.0
	180.6
	14.0
	0.9
	2.3
	1.09
	0.08
	<0.05

	19
	232.0
	148.5
	6.8
	78.0
	19.2
	7.2
	14.7
	1.2
	0.0
	117.1
	11.2
	1.3
	4.7
	0.71
	0.11
	<0.05

	20
	217.0
	138.9
	7.4
	74.0
	15.2
	8.6
	17.7
	0.8
	0.0
	122.0
	9.8
	2.7
	6.7
	0.84
	0.32
	<0.05

	21
	74.0
	47.4
	7.3
	24.0
	6.4
	1.9
	10.8
	0.5
	0.0
	51.2
	2.8
	1.9
	1.3
	1.40
	0.27
	<0.05

	22
	149.0
	95.4
	7.5
	38.0
	9.6
	3.4
	16.2
	1.2
	0.0
	70.8
	5.6
	3.1
	1.9
	1.33
	0.59
	<0.05

	23
	124.6
	79.7
	7.7
	42.0
	11.2
	3.4
	11.3
	0.9
	0.0
	70.8
	7.0
	1.0
	2.9
	0.76
	0.67
	<0.05

	24
	534.0
	341.8
	7.3
	222.0
	54.4
	20.6
	21.2
	1.6
	0.0
	312.3
	18.2
	1.4
	7.9
	1.39
	0.18
	<0.05

	25
	380.0
	243.2
	7.3
	126.0
	30.2
	12.1
	25.1
	2.0
	0.0
	200.1
	15.4
	1.2
	13.2
	1.71
	0.39
	<0.05

	26
	133.0
	85.1
	7.5
	52.0
	12.8
	4.8
	8.6
	1.4
	0.0
	70.8
	9.8
	1.8
	0.0
	0.62
	0.48
	<0.05

	27
	358.0
	229.1
	7.1
	120.0
	27.2
	12.5
	19.4
	1.2
	0.0
	192.8
	11.2
	0.0
	4.9
	0.31
	0.33
	<0.05

	28
	468.0
	299.5
	7.4
	168.0
	38.4
	17.3
	26.8
	2.8
	0.0
	248.9
	19.6
	1.6
	6.6
	0.88
	0.17
	<0.05

	29
	245.0
	156.8
	7.2
	86.0
	20.8
	8.2
	18.3
	2.5
	0.0
	141.5
	9.8
	2.2
	3.1
	1.04
	0.41
	<0.05



Supplementary table 2: Physicochemical groundwater analysis of the study area 
