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	Meshing Parameter
	Value (mm)

	Target Surface Mesh Size
	0.200

	Minimum Surface Mesh Size
	0.002

	Prism Layer Thickness
	1.000

	Prism Layer Thickness (Cerebrovasculature)
	0.170

	Prism Layer Thickness (Coronary)
	0.170

	Prism Layer Thickness (Retinal)
	0.013

	Prism Layer Thickness (Carotid/Subclavian)
	0.350



