Table 4 The modal parameters of the workpiece
	direction
	Natural frequency (Hz)
	Stiffness (N/m)
	Damping ratio

	X
	385
	4.13e6
	0.062

	Y
	796
	5.27e6
	0.084

	Z
	376
	4.11e6
	0.052



[bookmark: _GoBack]
