Table 2. Movement velocity of GNSS stations in ITRF2020
	N0
	Stations
	

(mm/yr)
	

(mm/yr)
	

(mm/yr)
	V
(mm/yr)
	Azimuth
(0)

	1
	CAM1
	34.70
	-11.83
	32.89
	36.66
	108.8

	2
	SOC1
	32.98
	-10.36
	-1.90
	34.57
	107.4

	3
	XUY0
	35.05
	-10.89
	0.49
	36.70
	107.3

	4
	TAM2
	32.52
	[bookmark: _GoBack]-10.67
	-0.65
	34.22
	108.2

	5
	BAV1
	32.24
	-9.50
	-1.34
	33.61
	106.4

	6
	OAN0
	33.59
	-10.28
	-14.06
	35.12
	107.0

	7
	HUN1
	33.24
	-10.11
	-5.30
	34.74
	106.9

	8
	DOI0
	33.76
	-10.26
	-10.52
	35.28
	106.9

	9
	NTH0
	33.37
	-10.66
	-10.75
	35.03
	107.7

	10
	SON1
	32.90
	-10.55
	-3.79
	34.55
	107.8

	11
	HOA1
	34.00
	-9.72
	-2.99
	35.36
	106.0

	12
	LAP1
	33.02
	-10.89
	-5.05
	34.77
	108.3

	13
	NAM0
	35.19
	-10.47
	3.18
	36.71
	106.6

	14
	MON1
	32.53
	-11.86
	-1.11
	34.62
	110.0

	15
	NOI1
	33.13
	-10.50
	-4.47
	34.75
	107.6

	16
	NAD2
	32.46
	-10.55
	-10.26
	34.13
	108.0

	17
	LOT1
	33.55
	-11.98
	-6.23
	35.62
	109.7

	18
	QTA2
	34.01
	-10.94
	-9.69
	35.72
	107.8

	19
	NGA1
	39.22
	-8.17
	12.05
	40.06
	101.8

	20
	HAM1
	32.97
	-8.90
	15.28
	34.15
	105.1

	21
	DON1
	35.27
	-10.53
	15.13
	36.81
	106.6

	22
	LEM1
	34.93
	-9.55
	11.87
	36.21
	105.3

	23
	DIEB
	27.25
	-9.75
	3.85
	28.94
	109.7

	24
	DOSN
	27.61
	-8.15
	16.58
	28.79
	106.4

	25
	NT01
	36.26
	-11.87
	7.49
	38.15
	108.1

	26
	QT01
	30.18
	-10.47
	-20.06
	31.95
	109.1

	27
	MCRS
	31.00
	-7.93
	-1.89
	32.00
	104.3

	28
	BLV1
	27.66
	-14.86
	-0.45
	31.39
	118.2

	29
	LANG
	38.26
	-12.66
	-22.76
	40.30
	108.3

	30
	C004
	37.55
	-12.47
	-14.74
	39.57
	108.4

	31
	C014
	35.92
	-11.88
	-9.98
	37.83
	108.3

	32
	C022
	30.01
	-10.84
	-7.18
	31.91
	109.9

	33
	C033
	34.68
	-10.18
	-15.69
	36.14
	106.4

	34
	C045
	31.76
	-10.05
	-29.37
	33.31
	107.6

	35
	C049
	39.31
	-12.28
	-26.85
	41.18
	107.3

	36
	C052
	34.05
	-13.99
	-30.58
	36.81
	112.3

	37
	C056
	31.53
	-11.51
	15.17
	33.56
	110.1

	38
	C065
	36.43
	-13.63
	-18.46
	38.90
	110.5

	39
	C070
	31.37
	-13.04
	8.83
	33.98
	112.6

	40
	C075
	34.65
	-13.81
	7.69
	37.30
	111.7



10

image2.wmf
N

v


oleObject2.bin

image3.wmf
U

v


oleObject3.bin

image1.wmf
E

v


oleObject1.bin

