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Table 1 Simulated calculation of soil parameters
	Layer number
	Elastic modulus E (MPa)
	
Density (kg/m3)
	
Poisson's ratio
	Cohesive force
C (kPa)
	Internal friction angle

(°)
	Vertical permeability coefficient
kv (10-8m/s)
	Horizontal permeability coefficient
kh (10-9m/s)

	1
	9
	1890
	0.38
	18
	15
	4.6
	7.7

	2
	9.5
	1900
	0.35
	18
	19
	4.6
	7.7

	3
	10
	1850
	0.33
	22
	22
	3.366
	5.6

	4
	10.5
	1900
	0.3
	24
	25
	3.366
	5.6

	5
	11
	2000
	0.3
	26
	25
	3.366
	5.6

	6
	11
	2050
	0.3
	30
	25
	3.366
	5.6

	7
	11.5
	2100
	0.28
	30
	29
	3.366
	5.6

	8
	14
	2150
	0.26
	36
	32
	3.366
	5.6

	9
	16.5
	2200
	0.23
	45
	36
	3.366
	5.6
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