Appendix #1
The results of the hydrological characteristic variables for the sub-basins of
 Wadi Abu-Hasah El-Bahari
	SB#
	A 
	ML
	TL
	SBR
	D
	QT
	QP
	Tm
	V
	TP
	Tc

	Unit
	(Km2)
	(m)
	(km)
	(m)
	(km/k2)
	(1000 m3/s)
	(m3/s)
	(h)
	(km/h)
	(h)
	(h)

	1
	2.98
	2687.00
	6.74
	62.00
	2.26
	5.07
	4.22
	0.13
	4.73
	2.53
	9.46

	2
	3.02
	2137.00
	10.08
	26.00
	3.34
	7.13
	4.26
	0.45
	11.28
	8.94
	3.16

	3
	2.47
	1720.00
	7.37
	63.00
	2.98
	5.46
	3.50
	0.16
	4.66
	3.10
	6.16

	4
	2.56
	2355.00
	8.52
	59.00
	3.32
	6.18
	3.62
	0.19
	4.97
	3.74
	7.89

	5
	3.30
	2934.00
	11.82
	35.00
	3.58
	8.16
	4.66
	0.37
	8.38
	7.32
	5.83

	6
	2.63
	2887.00
	7.69
	7.00
	2.93
	5.66
	3.68
	1.40
	41.91
	27.93
	1.15

	7
	1.25
	1938.00
	3.37
	8.00
	2.69
	2.81
	1.76
	0.90
	36.67
	17.99
	0.88

	8
	4.22
	3916.00
	13.27
	19.00
	3.14
	9.00
	5.95
	0.64
	15.44
	12.74
	4.23

	9
	5.53
	4309.00
	15.30
	33.00
	2.77
	10.16
	7.81
	0.35
	8.89
	7.00
	8.08

	10
	0.33
	789.00
	1.45
	4.00
	4.47
	1.37
	0.45
	2.00
	73.34
	39.91
	0.18

	11
	1.45
	1393.00
	5.35
	12.00
	3.68
	4.16
	2.04
	0.86
	24.45
	17.17
	0.95

	12
	5.28
	2653.00
	16.60
	22.00
	3.15
	10.89
	7.44
	0.59
	13.34
	11.78
	3.32

	13
	1.99
	2219.00
	6.07
	18.00
	3.05
	4.63
	2.80
	0.52
	16.30
	10.43
	2.27

	14
	3.03
	3410.00
	11.14
	36.00
	3.67
	7.76
	4.28
	0.36
	8.15
	7.11
	6.97

	15
	3.76
	3567.00
	12.43
	24.00
	3.30
	8.52
	5.31
	0.51
	12.22
	10.24
	4.86

	16
	0.94
	1866.00
	3.60
	20.00
	3.85
	2.97
	1.32
	0.47
	14.67
	9.44
	2.12

	17
	1.27
	1478.00
	2.99
	17.00
	2.36
	2.54
	1.79
	0.37
	17.26
	7.45
	1.43

	18
	1.46
	1448.00
	4.70
	13.00
	3.23
	3.73
	2.05
	0.70
	22.57
	13.90
	1.07

	19
	8.17
	6134.00
	26.79
	9.00
	3.28
	16.36
	11.41
	1.71
	32.60
	34.21
	3.14

	20
	2.56
	1991.00
	8.70
	11.00
	3.40
	6.29
	3.59
	1.02
	26.67
	20.49
	1.24

	21
	1.47
	2150.00
	4.85
	14.00
	3.29
	3.83
	2.08
	0.66
	20.96
	13.21
	1.71

	22
	8.31
	5298.00
	25.74
	65.00
	3.10
	15.81
	11.75
	0.22
	4.51
	4.50
	19.56

	23
	2.64
	2250.00
	7.26
	41.00
	2.75
	5.39
	3.73
	0.22
	7.16
	4.49
	5.24

	24
	4.01
	2755.00
	11.24
	23.00
	2.81
	7.82
	5.65
	0.46
	12.76
	9.25
	3.60

	25
	5.12
	3800.00
	16.69
	48.00
	3.26
	10.94
	7.24
	0.28
	6.11
	5.54
	10.36

	26
	1.80
	2681.00
	6.74
	7.00
	3.75
	5.06
	2.51
	1.60
	41.91
	31.93
	1.07

	27
	0.59
	829.00
	2.96
	10.00
	5.02
	2.52
	0.83
	1.07
	29.34
	21.44
	0.47

	28
	1.24
	1298.00
	4.30
	26.00
	3.48
	3.45
	1.75
	0.36
	11.28
	7.13
	1.92

	29
	4.57
	3784.00
	13.21
	10.00
	2.89
	8.97
	6.41
	1.14
	29.34
	22.81
	2.15

	30
	2.74
	2481.00
	7.90
	25.00
	2.88
	5.80
	3.87
	0.39
	11.74
	7.80
	3.52

	31
	3.47
	3036.00
	12.32
	2.00
	3.55
	8.45
	4.67
	6.44
	146.69
	128.86
	0.34

	32
	2.97
	3316.00
	9.88
	14.00
	3.33
	7.01
	4.18
	0.82
	20.96
	16.47
	2.64

	33
	2.52
	1722.00
	6.52
	21.00
	2.59
	4.92
	3.56
	0.41
	13.97
	8.13
	2.05

	34
	2.40
	1918.00
	7.14
	21.00
	2.97
	5.31
	3.39
	0.46
	13.97
	9.21
	2.29

	35
	1.64
	1661.00
	3.54
	11.00
	2.15
	2.93
	2.32
	0.57
	26.67
	11.36
	1.04

	36
	2.80
	3115.00
	8.61
	13.00
	3.08
	6.24
	3.94
	0.81
	22.57
	16.11
	2.30

	37
	1.77
	1638.00
	6.30
	16.00
	3.56
	4.78
	2.49
	0.66
	18.34
	13.20
	1.49

	38
	0.53
	867.00
	1.40
	9.00
	2.62
	1.33
	0.75
	0.60
	32.60
	12.05
	0.44

	39
	1.30
	1277.00
	4.38
	214.00
	3.38
	3.51
	1.84
	0.04
	1.37
	0.85
	15.52

	40
	3.98
	3772.00
	10.78
	16.00
	2.71
	7.55
	5.60
	0.64
	18.34
	12.82
	3.43

	41
	1.84
	1639.00
	6.86
	11.00
	3.73
	5.14
	2.58
	1.02
	26.67
	20.36
	1.02

	42
	0.96
	1694.00
	4.22
	5.00
	4.38
	3.40
	1.34
	2.16
	58.68
	43.30
	0.48

	43
	3.93
	3264.00
	13.23
	34.00
	3.36
	8.98
	5.56
	0.37
	8.63
	7.46
	6.30

	44
	5.29
	4027.00
	15.08
	31.00
	2.85
	10.04
	7.47
	0.38
	9.46
	7.58
	7.09

	45
	0.72
	1590.00
	2.92
	12.00
	4.04
	2.49
	1.02
	0.76
	24.45
	15.28
	1.08

	46
	0.75
	1175.00
	2.45
	33.00
	3.25
	2.14
	1.06
	0.23
	8.89
	4.52
	2.20

	47
	4.11
	2224.00
	11.33
	44.00
	2.76
	7.87
	5.81
	0.24
	6.67
	4.79
	5.56

	48
	1.05
	1298.00
	3.04
	12.00
	2.91
	2.58
	1.47
	0.61
	24.45
	12.29
	0.88

	49
	1.44
	2273.00
	3.77
	31.00
	2.61
	3.09
	2.04
	0.24
	9.46
	4.70
	4.00

	50
	0.68
	803.00
	2.56
	6.00
	3.74
	2.22
	0.96
	1.39
	48.90
	27.80
	0.27

	51
	1.44
	1686.00
	4.22
	46.00
	2.94
	3.40
	2.03
	0.18
	6.38
	3.56
	4.41

	52
	1.16
	1793.00
	3.54
	10.00
	3.06
	2.93
	1.63
	0.80
	29.34
	15.99
	1.02

	53
	1.06
	1023.00
	3.37
	29.00
	3.18
	2.81
	1.49
	0.28
	10.12
	5.58
	1.69

	54
	1.38
	1475.00
	4.60
	62.00
	3.34
	3.66
	1.95
	0.15
	4.73
	2.96
	5.20

	55
	1.00
	1092.00
	2.93
	22.00
	2.93
	2.49
	1.41
	0.33
	13.34
	6.66
	1.36

	Royal W.56
	0.42
	1394.00
	1.47
	67.00
	3.53
	1.39
	0.59
	0.10
	4.38
	2.03
	5.31

	57
	1.02
	566.00
	2.65
	61.00
	2.59
	2.29
	1.45
	0.11
	4.81
	2.14
	1.96

	58
	2.07
	2002.00
	4.27
	71.00
	2.06
	3.43
	2.93
	0.09
	4.13
	1.81
	8.08

	59
	1.08
	1067.00
	3.74
	15.00
	3.48
	3.07
	1.52
	0.59
	19.56
	11.84
	0.91

	60
	0.97
	872.00
	3.34
	44.00
	3.46
	2.79
	1.37
	0.19
	6.67
	3.90
	2.18

	61
	4.07
	2092.00
	12.53
	79.00
	3.08
	8.58
	5.75
	0.15
	3.71
	2.97
	9.39

	62
	3.66
	1685.00
	10.33
	91.00
	2.83
	7.28
	5.17
	0.11
	3.22
	2.29
	8.71

	63
	1.86
	2106.00
	4.88
	89.00
	2.63
	3.85
	2.63
	0.09
	3.30
	1.78
	10.65

	64
	3.86
	2668.00
	13.15
	95.00
	3.40
	8.93
	5.47
	0.13
	3.09
	2.69
	14.40

	65
	3.71
	2911.00
	13.60
	97.00
	3.66
	9.19
	5.25
	0.14
	3.02
	2.80
	16.04

	66
	2.66
	3017.00
	5.37
	81.00
	2.02
	4.17
	3.77
	0.08
	3.62
	1.67
	13.88

	67
	1.35
	3044.00
	3.57
	88.00
	2.65
	2.95
	1.91
	0.08
	3.33
	1.65
	15.22

	68
	1.93
	3385.00
	5.72
	26.00
	2.96
	4.41
	2.73
	0.35
	11.28
	6.94
	5.00

	69
	3.96
	3388.00
	7.98
	106.00
	2.02
	5.85
	5.61
	0.07
	2.77
	1.44
	20.40

	70
	3.25
	1793.00
	6.19
	4.00
	1.91
	4.71
	4.54
	1.70
	73.34
	33.92
	0.41

	Mean basin
	2.52
	2293.21
	7.70
	35.80
	3.13
	5.52
	3.56
	0.64
	18.99
	12.76
	4.72


Where:
	SB#: Sub-basin number
	SBR: Sub-basin relief
	Tm: Estimate stream flow duration

	A: Area
	D: Drainage density
	V: Flow velocity

	ML: Main stream length
	QT: Volume flow
	TP: Lag time

	TL: Total streams length
	QP: Maximum flow rate
	Tc: Concentration time



