Table 7. Residual moisture content, fluidity, and energy consumption coefficient of spoil corresponding to each condition.
	Influencing factors
	Residual moisture content (%)
	Fluidity (cm)
	Energy consumption coefficient (kw·h·l-1)

	Voltage
	Electrode
 spacing
	Electrode arrangement
	Initial moisture content
	
	
	

	1
	1
	1
	1
	23.80%
	11.48
	0.08

	1
	2
	3
	2
	28.79%
	13.63
	0.04

	1
	3
	2
	3
	36.64%
	18.45
	0.03

	2
	1
	3
	3
	24.84%
	12.23
	0.05

	2
	2
	2
	1
	26.02%
	11.95
	0.08

	2
	3
	1
	2
	33.70%
	16.08
	0.05

	3
	1
	2
	2
	23.40%
	11.05
	0.10

	3
	2
	1
	3
	31.85%
	14.90
	0.05

	3
	3
	3
	1
	25.19%
	11.05
	0.13




