{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[0,7,0,10],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[14,9,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Code","Variable","6-Variable Model",null,"8-Variable Model",null,null,"10-Variable Model"]
[null,null,"Weights-normalization",null,"Weights-normalization",null,"Weights-normalization",null,null,"Percentile-normalization"]
[null,null,"Coeff-icient","Desc-ending Order","Coeff-icient","Desc-ending Order","Coeff-icient","Desc-ending Order","p-value","Coeff-icient","Desc-ending Order","p-value"]
[0,"Intercept","-0.5281",null,{"v":-10783,"d":"-10,783"},null,{"v":-41375,"d":"-41,375"},null,"5.11e-29",{"v":-24317,"d":"-24,317"},null,"1.75e-10"]
[1,"Lithology","0.3756",3,"0.255",5,"0.1905",5,"4.35e-11","0.0160",2,"3.33e-16"]
[2,"Land use / vegetation coverage","0.8483",1,"0.425",4,"0.0125",7,"0.0006","0.0122",3,"2.30e-12"]
[3,"Seismic Intensity","-0.1628",6,"-0.091",7,"-0.2004",9,"0.0538","-0.0110",8,"5.50e-08"]
[4,"Intense Precipitations","0.6528",2,"0.450",2,"0.3943",3,"2.05e-09","0.0238",1,"7.69e-33"]
[5,"Stability after large events","0.0247",5,"0.116",6,"-0.1526",8,"0.7374","0.0047",5,"0.9740"]
[6,"Slope","0.3756",4,"0.445",3,"0.3896",4,"1.46e-09","-0.00045",10,"0.8802"]
[7,"Population","-","-","0.684",1,"0.5348",2,"7.54e-21","0.0034",7,"0.1247"]
[8,"Road Density","-","-","-","-","0.6101",1,"1.02e-15","0.0052",4,"9.43e-05"]
[9,"Floor Area","-","-","-0.128",8,"0.0566",6,"0.5540","-0.0040",6,"0.6508"]
[10,"Building Footprint Area","-","-","-","-","-0.2364",10,"0.2513","-0.0038",9,"9.81e-05"]
[null,"ROC value","0.755",null,"0.784",null,"0.7928",null,null,"0.7417"]