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	Parameters
	Respiratory-triggered T2-weighted imaging
	Free-breathing DWI *
	Breath-hold T1-weighted in-phase and opposed-phase imaging
	MRE
	Breath-hold T1-weighted VIBE imaging

	TR (ms)
	4918
	5100
	6.88
	3800
	3.47

	TE (ms)
	106
	55
	2.39/4.77
	86.2
	1.36

	BW (Hz)
	195
	1565
	435
	1500
	400

	FOV (mm2)
	285×380
	285×380
	365×380
	300×380
	308×380

	Matrix
	384×273
	192×154
	320×240
	300×380
	320×240

	Section thickness (mm)
	5.5
	5.5
	3.5
	8
	3

	Acquisition
Time (sec)
	13
	74
	18
	10
	15


Note. — TR, Repetition time; TE, Echo time; BW, Bandwidth; FOV, Field of view; DWI, Diffusion-weighted Imaging; VIBE, Volumetric interpolated breath-hold examination
* Performed with b values of 0 and 500 sec/mm2


