Table 2.  The comparison of the dose equivalent rate values calculated using present method and measured by GR-200 TLDs
	Leg
	Distance to Reference Point of A
	Calculated Values(µSv/h)
	Measured Values(µSv/h)
	Calc. Values/Meas. Values

	AB
	82.5
	3.59E+06
	3.54E+06
	1.01

	
	165
	1.68E+06
	2.68E+06
	0.63

	
	247.5
	9.90E+05
	1.51E+06
	0.66

	BC
	325.5
	6.54E+05
	8.08E+05
	0.81

	
	396.5
	4.04E+05
	5.63E+05
	0.72

	
	687.5
	7.34E+03
	1.14E+04
	0.64

	
	840.5
	3.37E+03
	4.45E+03
	0.76

	
	995.5
	1.84E+03
	2.31E+03
	0.80

	
	1148.5
	1.12E+03
	1.25E+03
	0.89

	CD
	1218.5
	9.50E+02
	1.22E+03
	0.78

	CF
	1236.5
	1.27E+03
	1.07E+03
	1.18

	DE
	1330.5
	7.04E+02
	8.54E+02
	0.82



